|  |  |
| --- | --- |
| Informationsskema – indsatsområde 4  Energireducerende teknologier i svinestalde |  |

**Der skal udfyldes et informationsskema for hver teknologi, som der søges tilskud til. Skemaet skal vedhæftes din ansøgning om tilskud i Miljø- og Fødevareministeriets tast selv-service.**

|  |
| --- |
| **Projekttitel fra tast-selv:** ­­­­­­­­­­­­­­Klik her for at angive projekttitel |
| **Teknologi:** Klik her for at vælge teknologi fra drop-down menuen |
| **Journalnummer fra tast-selv:** Klik her for at angive journalnummer |

|  |
| --- |
| **Beskriv kort teknologiens funktion:** |
| Klik her for at beskrive teknologiens funktion |
| *Eks. Der opsættes LED belysning i farestalde med i alt 200 farestier. Teknologien erstatter standard 36W lysstofrør.*  *Eks. Ventilatorerne udskiftes til lavenergi ventilatorer. Teknologien erstatter multistep ventilation med frekvensstyret motor på den trinløse ventilator og A/C-motor på on/off ventilatorerne.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Angiv antal stipladser eller svin produceret pr. år som den nye teknologi servicerer samt evt. tidligere teknologi som erstattes:** | | |
| **Fare-, løbe- eller drægtighedsstalde** | | |
| **Staldtype** | **Antal stipladser** | **Evt. teknologi som erstattes eller suppleres** |
| **Farestalde** | Klik her for at angive antal | Klik her for evt. at angive teknologi |
| **Løbestalde –**  **inkl. polte og orner** | Klik her for at angive antal | Klik her for evt. at angive teknologi |
| **Drægtigheds-stalde** | Klik her for at angive antal | Klik her for evt. at angive teknologi |
| **Smågrise-, slagtesvine- eller FRATS stalde** | | |
| **Staldtype** | **Antal producerede svin årligt** | **Evt. teknologi som erstattes eller suppleres** |
| **Smågrisestalde** | Klik her for at angive antal | Klik her for evt. at angive teknologi |
| **Slagtesvine-stalde** | Klik her for at angive antal | Klik her for evt. at angive teknologi |
| **FRATS stalde** | Klik her for at angive antal | Klik her for evt. at angive teknologi |
| *Der angives det antal dyr, som den nye teknologi fra teknologilisten anvendes direkte på.*  *Eks. Der investeres i LED belysning i stald med 1000 slagtesvin og 200 smågrise. Teknologien erstatter standard 36W lysstofrør.* | | |

|  |
| --- |
| **Beskriv kort effekten af teknologien:** |
| Klik her for at beskrive effekten af teknologien |
| *Eks. 200 farestier er oplyst med i alt 100 stk. 36 W lysstofrør, som erstattes af 25 W LED-rør. Der anvendes lys 12 timer pr. dag i staldene. Årlig besparelse er 4818 kWh.*  *Eks. Stalden er med 6 sektioner á 320 stipladser med én trinløs ventilator (frekvensstyret motor) og to on/off ventilatorer (A/C-motor) pr. sektion. De trinløse motorer udskiftes med LPC/EC motorer. Desuden udskiftes den trinløse ventilator i syge-/restestalden. Årlig besparelse er 2,8 kWh pr. produceret slagtesvin.* |

|  |
| --- |
| **Eventuelle supplerende bemærkninger:** |
| Klik her for at indsætte bemærkninger |